**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**

**Тел.:(83631)- 4-66-33**

**Комод с 4-мя ящиками «Камелия/Классика/Вега»**





 **Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25РучкиКлюч для евровинта Евровинт 7х50 + заглушкиСтяжка эксцентриковая + заглушкиПодпятник малый Шуруп 4х16Шкант 8х30 | 7641121253214 | шт.шт.шт.шт.к-т.шт.шт.шт. |

****



****

 Рис.1

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**Подготовка к сборке**

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным в схеме сборки. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шнур(метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.

**Сборка**

При монтаже на шканты для прочности необходимо **использовать клей ПВА.**

1. На нижние торцевые кромки боков (поз.2) прибить подпятники гвоздями 2х25.
2. Установить направляющие на бока (поз.2) шурупами 4х16 по наколкам.
3. Сборка корпуса: бока (поз.2), планку (поз.4) и цоколь (поз.3) соединить при помощи шкантов и евровинтов 7х50.
4. Колпак (поз.1) прикрутить с помощью шкантов и эксцентриковой стяжки.
5. Выставить диагональ каркаса, скрепить ДВПО соединительным профилем, вставить ДВПО (поз.5) в паз колпака (поз.1) и прибить гвоздями 2,1х25 с шагом 150 мм.

**Сборка ящика (ящик на схеме перевернут)**

1. Бока ящика (поз.7) соединить с задней стенкой ящика (поз.6) евровинты 7х50, и фасадом (поз.8) на шканты и стяжки эксцентриковые.
2. Выставить диагональ ящика, вставить ДВПО (поз.9) в паз фасада и прибить гвоздями.
3. Прикрутить ответную планку направляющей к бокам ящика шурупами 4х16 по наколкам. (Рис.1)
4. Прикрутить ручки. Вставить ящики.

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| КолпакБокПланка Стенка задняя ящикаСтенка боковая ящика Фасад ящика ЦокольДВПО – Задняя стенкаДВПО – Дно ящика Профиль соединительный Направляющие ПВ  | 900х451822х402868х80811х120400х120189х89760х868804х447840х406784400 | 1 шт.2 шт.1 шт.4 шт.8 шт.4 шт.1 шт.2 шт.4 шт.1 шт.4 к-т. | 124678359 |