
**Производитель ООО «Версаль» тел./ факс: (83631)-4-66-33, 4-65-10**

Стеллаж В-5

Схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размеры,  мм | Кол-во | Обознач. |
| Бок  Стенка вертикальная  Горизонталка  Цоколь | 2110х300  190х468  468х294  80х468 | 2  1  6  1 | Поз.9  Поз.3  Поз.2  Поз.4 |


ФУРНИТУРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед.  изм. | Обознач. |
| Евровинт  Заглушка  Ключ шестигранный  Подпятник  Гвозди 2х25 | 30  30  1  4  8 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | Поз.14  С поз.14  С поз.14  Поз.15  Крепл. поз. 15 |

**Производитель ООО «Версаль» тел./ факс: (83631)-4-66-33, 4-65-10**

Стеллаж В-5

Схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размеры,  мм | Кол-во | Обознач. |
| Бок  Стенка вертикальная  Горизонталка  Цоколь | 2110х300  190х468  468х294  80х468 | 2  1  6  1 | Поз.9  Поз.3  Поз.2  Поз.4 |

ФУРНИТУРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед.  изм. | Обознач. |
| Евровинт  Заглушка  Ключ шестигранный  Подпятник  Гвозди 2х25 | 30  30  1  4  8 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | Поз.14  С поз.14  С поз.14  Поз.15  Крепл. поз. 15 |

# Инструкция по сборке и эксплуатации

**Стеллажа В- 5**

Стеллаж открытого типа состоит из двух фигурных боковых стенок, соединенных шестью стационарными полками.

**Подготовка к сборке**

1.Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.

2.Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
3.Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шило, метр.

4.Подготовить место для сборки.

Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей

мебели!

**Сборка**

1.На нижние торцевые кромки стенок вертикальных боковых (поз.9) установить подпятники (поз.15) с помощью гвоздей 2х25.

2.Установить вертикальные боковые стенки (поз.9) передними кромками вверх.

2. Установить, поочередно, между ними стенки горизонтальные (поз.2), расположенные передними кромками вверх, стенку вертикальную (поз.3) и цоколь (поз.4) передними пластями вверх, и соединить с ними евровинтами (поз.14).

3. Проверить прямоугольность изделия по диагонали.

4. Если все нормально, установить собранное изделие в вертикальное положение.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью**

1. Мебель должна хранится и эксплуатироватся в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
5. Нагрузка на полку не должна превышать 16 кг, при условии статической равномерной нагрузки на полку.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

# Инструкция по сборке и эксплуатации

**Стеллажа В- 5**

Стеллаж открытого типа состоит из двух фигурных боковых стенок, соединенных шестью стационарными полками.

**Подготовка к сборке**

1.Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.

2.Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
3.Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шило, метр.

4.Подготовить место для сборки.

Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей

мебели!

**Сборка**

1.На нижние торцевые кромки стенок вертикальных боковых (поз.9) установить подпятники (поз.15) с помощью гвоздей 2х25.

2.Установить вертикальные боковые стенки (поз.9) передними кромками вверх.

2. Установить, поочередно, между ними стенки горизонтальные (поз.2), расположенные передними кромками вверх, стенку вертикальную (поз.3) и цоколь (поз.4) передними пластями вверх, и соединить с ними евровинтами (поз.14).

3. Проверить прямоугольность изделия по диагонали.

4. Если все нормально, установить собранное изделие в вертикальное положение.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью**

1. Мебель должна хранится и эксплуатироватся в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
5. Нагрузка на полку не должна превышать 16 кг, при условии статической равномерной нагрузки на полку.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**