**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.****изм.** |
| ЕвровинтЗаглушка для евровинтаКлюч для евровинтаСтяжка эксцентриковаяШкантНожка Шуруп 4х16Гвозди | 12121262044888 | шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Комод «Некст»***

******

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,****мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Бок Колпак, дноПланкаБоковая стенка ящикаЗадняя стенка ящикаФасадЗадняя стенка ДВПДно ящика ДВПОНаправляющие П.В.Профиль стыковочный | 948х410900х410868х100400х120810х120241х898976х448840х406L-400L-948 | 2238442441 | 21,34765 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным в схеме сборки. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

****

**Сборка комода**

1. На донышке (поз.3) установить опоры шурупами 4х16.

2. На внутренние пласти боковых стенок (поз.2) установить направляющие шурупами 4х16.

3. Колпак (поз.1) крепить на стяжки эксцентриковые к бокам (поз.2)

4. Планки (поз.4) крепить на стяжки эксцентриковые и шканты к бокам (поз.2)

5. Выровнять диагональ комода с помощью метра.

5. Заднюю стенку ДВП соединить стыковочным профилем и прибить к задней части комода.

**Сборка ящика**

1. Собрать каркас ящика (поз.6,7) на евровинты.

2. Прикрутить фасад ящика (поз.5) к каркасу ящика на эксцентриковую стяжку и шкант.

3. Выставить диагональ ящика с помощью метра.

4. Вставить ДВПО в паз фасада и прибить гвоздями к бокам и задней стенке ящика.

5. Прикрутить планку от направляющей в регулировочные отверстия шурупами 4х16 (рис.1) по низу бока ящика (поз.7)

****