**Фурнитура:**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт  Заглушки к евровинту  Ключ  Стяжка эксцентрик.  Штангодерж. мет.хром  Подпятник  Петля 4-х шарнир.  Полкодержатель  Шайба мет. к гвоздям  Шуруп 4х16  Гвозди  Шкант 8х30  Ручка  Кляймеры  Шуруп 3х16 | 46  46  1  2  2  6  16  16  22  68  102  2  4  12  12 | шт.  шт.  шт  шт  шт  шт  к-т  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |  |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Шкаф 4-х ств. «Франческа»***



**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,**  **мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Бок  Перегородка  Стенка гориз  Стенка гориз.  Стенка гориз.  Полка  Цоколь  Дверь  Дверь-рамка  Планка-фасад  Задняя стенка ДВПО  Задняя стенка ДВПО  Штанга метал.  Зеркало с обраб. | 2200х570  2118х570  1968х570  968х550  484х570  480х560  50х1968  2040х497  2126х497  2010х310  2147х506  2147х490  0,966  1985Х360 | 2  2  2  2  4  4  2  2  2  12  2  2  1  2 | 1,2  3,4  5,6  8  7  9  10  11  12  13  14  16 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры. Сборка.**

1. На донышко (поз.6) установить ножки по разметке шурупами 4х16 .

2. На внутренние пласти боковых стенок (поз.1,2), перегородок (поз 13) установить в засверленные отверстия крестообразные планки петель 4-х шарнирных и закрепить их шурупами 4х16.

3. В засверленные гнезда на внутренних поверхностях дверей (поз.15) вставить чашки петель 4-х шарнирных до упора и закрепить шурупами 4х16.

4.Перегородка (поз.12,13) крепится к стенке гориз. (поз.7) на стяжку эксцентриковую.

5.Планка (поз.9) крепится на евровинты.

***Настройка двери***

