**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**

**Тел.:(83631)- 4-66-33**

**Тумба прикроватная «Камелия/Классика/Вега»**





 **Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25РучкиКлюч для евровинта Евровинт 7х50 + заглушкиСтяжка эксцентриковая + заглушкиПодпятник малый Шуруп 4х16Шкант 8х30 | 2611106488 | шт.шт.шт.шт.к-т.шт.шт.шт. |

****

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| КолпакБокГоризонталкаСтенка задняя ящикаСтенка боковая ящикаПланкаФасад ящика ЦокольДВПО – Дно ящика ДВПО – Задняя стенка Направляющие ПВ | 450х401355х352418х352361х120350х120418х80189х44760х418390х356336х447350 | 1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 к-т. | 12410115126137 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**Подготовка к сборке**

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур(метр).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**Сборка корпуса**

При монтаже на шканты для прочности необходимо использовать клей ПВА.

1. Прикрутить к бокам (поз.2) направляющие, по наколкам, шурупами 4х16.
2. На нижние торцевые кромки боков (поз.2) прибить гвоздями подпятники.
3. Собрать корпус: бока (поз.2) соединить с горизонталкой (роз.4), планкой (поз.5) и цоколем (поз.6) на евровинты 7х50, и колпаком (поз.1) на шканты и стяжки эксцентриковые.
4. Выставить диагональ корпуса и прибить ДВПО (поз.5) гвоздями к бокам и горизонталке.

**Сборка ящика (ящик на схеме перевернут)**

1. Бока ящика (поз.11) соединить с задней стенкой ящика (поз.10) на евровинты 7х50, и фасадом (поз.12) на шканты и стяжки эксцентриковые.
2. Выставить диагональ ящика, вставить ДВПО (поз.13) в паз фасада и прибить гвоздями. (Рис.1)
3. Прикрутить ответную планку направляющей к бокам ящика шурупами 4х16

**Уход**

 Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.



 Рис.1