**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.


Претензии принимаются в течение гарантийного срока.


**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**

**Тел.:(83631)- 4-66-33**


**Тумба прикроватная «Камелия/Классика/Вега»**





**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25  Ручки  Ключ для евровинта  Евровинт 7х50 + заглушки  Стяжка эксцентриковая + заглушки  Подпятник малый  Шуруп 4х16  Шкант 8х30 | 26  1  1  10  6  4  8  8 | шт.  шт.  шт.  шт.  к-т.  шт.  шт.  шт. |

****

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| Колпак  Бок  Горизонталка  Стенка задняя ящика  Стенка боковая ящика  Планка  Фасад ящика  Цоколь  ДВПО – Дно ящика  ДВПО – Задняя стенка  Направляющие ПВ | 450х401  355х352  418х352  361х120  350х120  418х80  189х447  60х418  390х356  336х447  350 | 1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 к-т. | 1  2  4  10  11  5  12  6  13  7 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**Подготовка к сборке**

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур(метр).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**Сборка корпуса**

При монтаже на шканты для прочности необходимо использовать клей ПВА.

1. Прикрутить к бокам (поз.2) направляющие, по наколкам, шурупами 4х16.
2. На нижние торцевые кромки боков (поз.2) прибить гвоздями подпятники.
3. Собрать корпус: бока (поз.2) соединить с горизонталкой (роз.4), планкой (поз.5) и цоколем (поз.6) на евровинты 7х50, и колпаком (поз.1) на шканты и стяжки эксцентриковые.
4. Выставить диагональ корпуса и прибить ДВПО (поз.5) гвоздями к бокам и горизонталке.

**Сборка ящика (ящик на схеме перевернут)**

1. Бока ящика (поз.11) соединить с задней стенкой ящика (поз.10) на евровинты 7х50, и фасадом (поз.12) на шканты и стяжки эксцентриковые.
2. Выставить диагональ ящика, вставить ДВПО (поз.13) в паз фасада и прибить гвоздями. (Рис.1)
3. Прикрутить ответную планку направляющей к бокам ящика шурупами 4х16

**Уход**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.





Рис.1