**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт  Заглушка для евров.  Ключ  Стяжка экцентрик.  Подпятник  Навес  Кляймер  Шуруп 4х40  Шуруп 4х16  Шуруп 3х16  Гвозди | 12  12  1  8  4  2  8  4  12  8  22 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  к-т  шт.  шт.  шт. |  |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

 ***Стол туалетный «Некст», схема сборки***



**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,**  **мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Бок  Колпак  Стенка гориз.  Задний щит  Бок. стенка ящ.  Зад.стенка ящ.  Фасад  Подзеркальник  ДВПО (дно ящика)  Направл. П.В.  Зеркало | 774х430  800х430  768х414  400х768  400х80  710х80  140х797  600х800  740х398  L-400  500х700 | 2  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1 | 1,2  3  4  5  6 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры**

1. На торцах стенки боковой (поз.1,2) установить подпятник прибив гвоздями.

2. На внутренние пласти боковых стенок (поз.1,2) установить направляющие шурупами 4х16.

3. Колпак (поз.3) крепить на стяжки эксцентриковые к бокам (поз.1,2).

4.Задний щит (поз.5) крепить на евровинты.

***Сборка ящика***

******