**Производитель ООО «Версаль» тел./ факс: (83631)-4-66-33, 4-65-10.**

Тумба для принтера

Схема сборки



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер,  мм | Кол-во | Обознач. |
| Крышка  Основание  Стенка вертик.  Стенка гориз. | 400х400  400х400  568х340  308х340 | 1  1  2  1 | Поз.3  Поз.4  Поз.1,2  Поз.5 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Обознач. |
| Евровинт  Заглушка  Ключ шестигранный  Стяжка угловая  Шурупы 4х16  Опора колесная  Винт к стяжке угловой | 8  8  1  4  16  4  8 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |  |

ФУРНИТУРА

**Производитель ООО «Версаль» тел./ факс: (83631)-4-66-33, 4-65-10.**

Тумба для принтера

Схема сборки



СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер,  мм | Кол-во | Обознач. |
| Крышка  Основание  Стенка вертик.  Стенка гориз. | 400х400  400х400  568х340  308х340 | 1  1  2  1 | Поз.3  Поз.4  Поз.1,2  Поз.5 |

ФУРНИТУРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Обознач. |
| Евровинт  Заглушка  Ключ шестигранный  Стяжка угловая  Шурупы 4х16  Опора колесная  Винт к стяжке угловой | 8  8  1  4  16  4  8 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |  |

# Инструкция по сборке и эксплуатации

**Тумбы для принтера**

**Подготовка к сборке**

1.Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.

2.Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
3.Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур, клей ПВА…

4.Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**Установка фурнитуры. Сборка.**

1. Установить платформы опор колесных на нижней пласти основания в местах наколок и крепить шурупами 4х16 в количестве 4шт. на каждую.
2. На нижнюю пласть крышки в установленные втулки закрепить угловые стяжки с помощью винтов.
3. Соединить крышку (поз.3) со стенками вертикальными (поз.1,2) при помощи винтов, а дно (поз.4) и стенку гориз. (поз.5) на евровинты, согласно схеме сборки.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью**

1. Мебель должна хранится и эксплуатироватся в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

# Инструкция по сборке и эксплуатации

**Тумбы для принтера**

**Подготовка к сборке**

1.Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.

2.Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
3.Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур, клей ПВА…

4.Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**Установка фурнитуры. Сборка.**

1. Установить платформы опор колесных на нижней пласти основания в местах наколок и крепить шурупами 4х16 в количестве 4шт. на каждую.
2. На нижнюю пласть крышки в установленные втулки закрепить угловые стяжки с помощью винтов.
3. Соединить крышку (поз.3) со стенками вертикальными (поз.1,2) при помощи винтов, а дно (поз.4) и стенку гориз. (поз.5) на евровинты, согласно схеме сборки.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью**

1. Мебель должна хранится и эксплуатироватся в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**