**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,****мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| БокСт.горизПолкаЦоколь НакладкаНакладкаДверь МДФДВПОКарниз Карниз  | 2100х432508х432505х422508х54400х702100х701954х3962045х536481604 | 2341221121 |  |

**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.****изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт Заглушки к евровинтуКлючПолкодержатель Подпятники Стяжка эксц.Петля для фальш панелиШуруп 4х16ГвоздиРучка Шуруп 4х25 | 14141164144164016 | шт.штштштштшт.шт.шт.шт.шт.шт. |  |

***Настройка двери***

****

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Гостиная «Венеция» Шкаф 1-о дверный с полками***

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры**

1. На стенки бок. и цоколь установить подпятники прибив гвоздями.

2. На внутренние пласти накладки МДФ установить в засверленные отверстия крестообразные планки петель 4-х шарнирных и закрепить их шурупами 4х16.

3. В засверленные гнезда на внутренних поверхностях дверей вставить чашки петель 4-х шарнирных до упора и закрепить шурупами 4х16.

4.Положить стенки вертикальные лицевой кромкой вниз приставить стенку гориз., цоколь , соединить на евровинты.

5.Приставить накладки МДФ соединить с корпусом при помощи стяжки эксцентрик.

6.Приложить стенку заднюю к задним кромкам стенок вертикальных боковых согласно схеме и закрепить гвоздями 2х25 с шагом 180 мм, равномерно отступая от краев.

7. Установить полкодержатели, положить полки.

8.Установить карниз шурупами 4х25.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**