
**Сборка**

На нижние торцевые кромки спинки (поз.1) прибить подпятники гвоздями.

1. Соединить царги (поз.2) со спинкой кровати (поз.1) на уголок кроватный с помощью болта М6х25 и гайки М6. Планку (поз.3) со спинками (поз.1) на евровинты 7х50. Борт (поз.4) прикрутить к спинке евровинтами 7х50 и к царге шурупами 4х30.
2. Положить ладе на бруски и прикрутить шурупами 4х30 (по отверстиям в ладе).
3. Положить матрац.



**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебели.

Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**Уход**

Пыль с поверхности удалять сухой мягкой тканью.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.


Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина. Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

 **Кровать «Космос»**

**800х1600 / 900х1800**

****

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размеры** | **Кол-во** | **Поз.** |
| Спинка  Планка  Царга  Борт | 800х900 / 900х1000  1610х150 / 1810х150  1610х180 / 1810х180  927х453 | 1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт. | 1  2  3  4 |

**Фурнитура:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | | | | **Кол-во** | | **Ед.изм.** | | **Рис.** | |
| Евровинт 7х50 + заглушки  Подпятник + гвозди  Ключ для евровинта  Шуруп 4х30  Уголок кроватный  Болт (М6х25) + гайка М6  Заглушка самоклеящаяся | | | | | 6 + 6  4 + 8  1  8  4  16+16  4 | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | | 1, 2  3, 4  5  6  7  8 | |
|  | | | | | | | | | | |
| C:\Users\Public\Documents\3D модели\Фурнитура JPG для схемы сборки\Евровинт.jpg**1** | **C:\Users\Public\Documents\3D модели\Фурнитура JPG для схемы сборки\Заглушка для ЕВ.jpg2** | **C:\Users\Public\Documents\3D модели\Фурнитура JPG для схемы сборки\Подпятник.jpg3** | C:\Users\Public\Documents\3D модели\Фурнитура JPG для схемы сборки\Безымянный.png**4** | **C:\Users\Public\Documents\3D модели\Фурнитура JPG для схемы сборки\Ключ для евровинта.jpg5** | | **6** | | C:\Users\TEXNOLOG\Desktop\Кровать ЛДСП (новое)\Уголок кроватный.jpg**7** | | **C:\Users\TEXNOLOG\Desktop\Кровать ЛДСП (новое)\болт М6х30.jpgC:\Users\TEXNOLOG\Desktop\Кровать ЛДСП (новое)\гайка М6.jpg8** |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным в схеме сборки. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шнур(метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.