**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт  Заглушки к евровинту  Ключ  Шкант  Уголок кроватный  Стяжка эксцентрик.  Болт 6х12  Втулка метал.  Подпятник  Шуруп 4х30  Гвозди | 2  2  1  4  4  4  16  16  8  6  16 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  к-т  шт.  шт.  шт.  шт. |  |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

 ***Кровать «Некст» с ортопедическим основанием на ножках. Схема сборки.***

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,**  **мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Спинка головная МДФ  Спинка ножная  Царга  Задний щит  Ортопед.основание. | 1255(1455,1655)х900  1245(1445,1645)х400  2020х400  1055(1255,1455)х210  1200,1400,1600 | 1  1  2  1  1 | 1  2  3  5  4 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры. Сборка.**

1. На спинку головную МДФ (поз.1) прикрутить по разметке задний щит (поз.5) шурупами 4х30.
2. Каркас кровати собрать при помощи уголков кроватных и болтов 6х12.
3. В собранный каркас поставить ортопедическое основание на ножках.
4. Положить матрац.