**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.



1. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
2. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
3. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

. **Установка фурнитуры**

1. На нижние торцевые кромки стенки вертикальной (поз.1,2) установить подпятники и закрепить их гвоздями 2х25.
2. На внутренней стороне крышки (поз.3) установить винты от стяжки эксцентриковой.

**Сборка.**

1. Положить стенки вертикальные лицевой кромкой вниз приставить к ним стенку горизонтальную (поз 5), планки (поз.4,6), трубы хромированные вставить в отверстие, закрепить на евровинты.

2. Положить колпак (поз.3) и закрепить на стяжки эксцентриковые.

3.Стянуть колпак с планкой (поз.6) при помощи саморезов 4х30.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Стеллаж для обуви 2-х ярусная на 760 В-1,***

***схема сборки***

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,**  **мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Стенка боковая  Колпак  Ст.горизонтальная  Планка  Планка | 484х350  760х350  728х355  728х80  728х80 | 2  1  2  1  1 | 1,2  3  5  4  6 |

**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт с заглушкой  Подпятник  Гвозди  Ключ к евровинт.  Стяжка эксцентриковая  Саморезы 4х30 | 12  4  8  1  4  3 | шт.  шт  шт  шт  шт  шт |  |