**ПОДКОТОВКА К СБОРКЕ**

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным в схеме сборки. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шнур(метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.


Претензии принимаются в течение гарантийного срока.


**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**

**Тел.:(83631)- 4-66-33**


**Комод с 4-мя ящиками и дверью «Камелия/Классика/Вега»**





**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25  Ручки  Ключ для евровинта  Евровинт 7х50 + заглушки  Стяжка эксцентриковая + заглушки  Петли накладные  Полкодержатель металл.  Подпятник малый  Шуруп 4х16  Шкант 8х30 | 91  5  1  16  14  2  4  5  32  14 | шт.  шт.  шт.  шт.  к-т.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |






Рис.1

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**Сборка**

При монтаже на шканты для прочности необходимо **использовать клей ПВА.**

1. На нижние торцевые кромки боков и цоколя (поз.2,3,4) прибить подпятники гвоздями 2х25.
2. Установить направляющие на бок (поз.4) и средник (поз.10) шурупами 4х16 по наколкам.
3. Прикрутить петли к боку (поз.2) по наколкам шурупами 4х16.
4. Сборка корпуса: бока (поз.2,4), горизонталка (поз.5), средник (поз.10) и цоколь (поз.3) соединить при помощи евровинтов 7х50.
5. Колпак (поз.1) прикрутить с помощью шкантов и эксцентриковой стяжки.
6. Выставить диагональ каркаса, скрепить ДВПО (поз. 12) соединительным профилем, вставить ДВПО (поз.12,13) в паз фасада и прибить гвоздями 2,1х25 с шагом 150 мм.
7. Вставить в засверленные отверстия на среднике (поз.10) и боку (поз.2) полкодержатель. Установить полку.

**Сборка ящика (ящик на схеме перевернут)**

1. Бока ящика (поз.7) соединить с задней стенкой ящика (поз.6) на евровинты 7х50, и фасадом (поз.8) на шканты и стяжки эксцентриковые.
2. Выставить диагональ ящика, вставить ДВПО (поз.9) в паз фасада и прибить гвоздями.
3. Прикрутить ответную планку направляющей к бокам ящика шурупами 4х16 по наколкам. (Рис.1)
4. Прикрутить ручки. Вставить ящики. Установить дверь.

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| Колпак  Бок  Горизонталка  Средник  Стенка задняя ящика  Стенка боковая ящика  Полка  Цоколь  ДВПО - Дно ящика  ДВПО - Задняя стенка  ДВПО - Задняя стенка  Профиль соединительный  Направляющие ПВ | 992х451  822х402  960х402  756х402  519х120  400х120  364х392  50х860  548х406  776х298  776х390  756  400 | 1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  4 шт.  8 шт.  1 шт.  1 шт.  4 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  4 шт. | 1  2,4  5  10  6  7  11  3  9  12  13 |