
**Производитель ООО «Версаль»**

**тел./ факс: (83631)-4-66-33, 4-65-10.**

Схема сборки журнального стола



СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер,  мм | Кол-во | Обоз- нач. |
| Крышка  Основание  Стенка вертик.- ножка  Стенка горизон.  Планка | 870×615  710×452  420×400  384×227  50×384 | 1  1  2  1  2 | 1  2  3,3а  4  5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Обоз- нач. |
| Евровинт с заглушкой  Стяжка эксцентриковая  Опора колесная  Шурупы ГОСТ 1145-80  4×16  Ключ шестигранный | 14  4  4  16  1 | к-т  к-т  шт  шт  шт | поз.6  поз.7  поз.8  Крепл. поз.8  К поз.6 |

**Инструкция по сборке стола журнального.**

Изделие состоит из 2-х овальных щитов: крышки и основания, горизонтальной стенки-полки и вертикальных планок, служащих для жесткости изделия, которые соединены между собой стенками вертикальными - ножками. К основанию крепятся колесные опоры, с помощью которых стол легко передвигается.

1. **Подготовка к сборке.**

1.1.Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке.

1.2.Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
1.3.Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур (метр), шило и т.п.

1.4.Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу, во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

1. **Установка фурнитуры.**

2.1.Установить платформы опор колесных (поз. 8) на основание (поз. 2) в местах наколок и закрепить шурупами 4 x 16 в количестве 4 шт. на каждую. Вставить в них колесные опоры.

2.2.На нижней пласти крышки (поз. 1) в установленные втулки закрутить винты эксцентриковых стяжек (поз. 7).

1. **Сборка.**

3.1.Установить стенку горизонтальную (поз.4) и планки вертикальные (поз. 5) между стенками вертикальными – ножками (поз.3, 3а), согласно схемы сборки, и соединить их между собой евровинтами (поз. 6).

3.2.Соединить собранный каркас с основанием (поз. 2) евровинтами (поз. 6).

3.3.Установить крышку (поз. 1) на собранный каркас, вставляя винтами эксцентриковых стяжек в засверленные отверстия в верхних торцевых кромках стенок вертикальных-ножек (поз.3,3а) и соединить эксцентриками (поз.7).

*Стол готов к эксплуатации.*

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°С с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

2.На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо обе­регать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей. и пр. ).   
3.Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

### ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении пра­вил транспортирования, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином. При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры , необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**