**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур(метр).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**СБОРКА**

1. Прибить подпятники на спинки (поз.1,2) и средники (поз.3,5)
2. Вкрутить футорки металлические в ножную спинку(поз.2).
3. Соединить царги (поз.4), средники (поз.5) и спинку (поз.1) на швеллер кроватный с помощью болтов 6х30 и гайки М6.
4. Спинку (поз.1) прикрутить к царгам (поз.4) на евровинты 7х50. (См. рис.)
5. К царгам (поз.4) прикрутить средник (поз.3) на евровинты 7х50.
6. Ножную спинку (поз.2) прикрутить болтами 6х12 через швеллер в футорку.
7. Положите ортопедическое основание на средники.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.


Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**

**Тел.:(83631)- 4-66-33**

**Кровать с ортопедическим основанием «Камелия/Классика/Вега»**

****

**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25  Ключ для евровинта  Евровинт 7х50 + заглушки  Подпятник малый  Болт кроватный 6х30  Гайка М6  Болт под ключ 6х12  Швеллер кроватный  Футорка металлическая | 20  1  6  10  20  20  4  4  4 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| Спинка головная  Спинка ножная  Средник  Средник  Царга  Ортопедическое основание | 1267(1467,1667)х900  1267(1467,1667)х415  1205(1405,1605)х310  1205(1405,1605)х310  2020х210 | 1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт. | 1  2  5  3  4 |

**(1200/1400/1600)**

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур(метр).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**СБОРКА**

1. Прибить подпятники на спинки (поз.1,2) и средники (поз.3,5)
2. Вкрутить футорки металлические в ножную спинку(поз.2).
3. Соединить царги (поз.4), средники (поз.5) и спинку (поз.1) на швеллер кроватный с помощью болтов 6х30 и гайки М6.
4. Спинку (поз.1) прикрутить к царгам (поз.4) на евровинты 7х50. (См. рис.)
5. К царгам (поз.4) прикрутить средник (поз.3) на евровинты 7х50.
6. Ножную спинку (поз.2) прикрутить болтами 6х12 через швеллер в футорку.
7. Положите ортопедическое основание на средники.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.


Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**

**Тел.:(83631)- 4-66-33**

**Кровать с ортопедическим основанием «Камелия/Классика/Вега»**

****

**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25  Ключ для евровинта  Евровинт 7х50 + заглушки  Подпятник малый  Болт кроватный 6х30  Гайка М6  Болт под ключ 6х12  Швеллер кроватный  Футорка металлическая | 20  1  6  10  20  20  4  4  4 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| Спинка головная  Спинка ножная  Средник  Средник  Царга  Ортопедическое основание | 1267(1467,1667)х900  1267(1467,1667)х415  1205(1405,1605)х310  1205(1405,1605)х310  2020х210 | 1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт. | 1  2  5  3  4 |

**(1200/1400/1600)**