
Стеллаж

Схема сборки



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Ед.  изм. | Обознач. |
| Евровинт  Заглушка  Ключ шестигранный  Опора колесная  Шурупы ГОСТ 1145-80  4х16 | 30  30  1  4  16 | Шт.  Шт.  Шт.  Шт.  Шт. | Поз.8  С поз.8  С поз.8  Поз.9  Крепл. поз.9 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размеры,  мм | Кол-во | Обознач. |
| Стенка вертикальная  Стенка вертикальная  Стенка вертикальная  Стенка горизонт. - дно  Стенка горизонт.- полка | 1500х100  1500х60  1250х60  520х520  250х250 | 1  2  2  1  8 | Поз.1  Поз.2,3  Поз.4,5  Поз.6  Поз.7 |

# Инструкция по сборке и эксплуатации

**Стеллаж**

Изделие на колесных опорах состоит из вертикальных и горизонтальных стенок, соединенных между собой .

**Подготовка к сборке.**

1.Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.

2.Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.  
3.Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур, клей ПВА…

4.Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**Сборка.**

1. Положить горизонтальную стенку – дно (поз.6) верхней пластью вниз, к местам наколок приставить, поочередно, колесные опоры (поз.9) и соединить с ней шурупами 4х16.
2. Положить дно (поз.6) на ребро, приставить, поочередно, к просверленным отверстиям стенки вертикальные (поз.1,2,3,4,5) и соединить с ней евровинтами (поз.8).
3. Установить, аккуратно, собранную конструкцию в вертикальное положение.
4. Стенку горизонтальную – полку (поз.7) – 3шт, начиная сверху, приставить к стенкам вертикальным (поз.1,2,3) и соединить с ними евровинтами (поз.8).
5. Затем стенки горизонтальные – полки (поз.7) - 2шт, приставить к стенкам вертикальным (поз. 4,1,5) и соединить с ними евровинтами (поз.8).
6. Затем стенки горизонтальные – полки (поз.7) - 2шт, приставить к стенкам вертикальным (поз. 5,1,2) и соединить с ними евровинтами (поз.8).
7. И, наконец, стенку горизонтальную – полку (поз.7) - 1шт, приставить к стенкам вертикальным (поз. 4,1,3) и соединить с ними евровинтами (поз.8).
8. Закрыть головки евровинтов (поз.8) заглушками.
9. Изделие готово к эксплуатации.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью.**

1. Мебель должна хранится и эксплуатироватся в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
5. Нагрузка на полку не должна превышать 3,8 кг, при условии статической равномерной нагрузки на полку.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**