**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт  Заглушка для евров.  Ключ  Стяжка экцентрик.  Шкант  Ножка 20  Шуруп 4х40  Шуруп 4х16  Гвозди | 4  4  1  16  2  4  8  32  32 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  к-т  шт. |  |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Спальня «Некст», Тумбочка прикроватная, схема сборки.***



**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,**  **мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Бок  Колпак, Дно  Планка  Задняя ст.ящ.  Задняя ст.ящ.  Боковая ст.ящ.  Боковая ст.ящ.  Фасад ящика  Фасад ящика  ДВП  ДВПО  Направл. П.В. | 348х330  500х330  468х100  410х90  410х125  300х90  300х125  165х497  210х497  378х497  440х306  L-300 | 2  2  1  1  1  2  2  1  1  1  2  2 | 1,2  3,4  7  5  6 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

****Установка фурнитуры**

1. На донышке (поз.4) установить опоры шурупами 4х16.

2. На внутренние пласти боковых стенок (поз.1,2) установить направляющие шурупами 4х16.

3. Колпак (поз.3) крепить на стяжки эксцентриковые к бокам (поз.1,2)

***Сборка ящика***