**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или



бумагой.

**Установка фурнитуры. Сборка**

1. Установить на стенку гориз-дно шаровую опору шурупами 4х16

2. Установить фланцы по разметке на стенки гориз-полки (поз.4)

3. Прикрутить стенки вертикальные (поз.1,2) к стенке гориз(поз.3) и к стенке гориз.(поз4) евровинтами.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и ухода за мебелью.**

1. Мебель должна хранится и эксплуатироватся в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
5. Нагрузка на полку не должна превышать 7 кг, при условии статической равномерной нагрузки на полку.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации для общественных помещений -18 месяцев, бытовой-24 месяцев со дня продажи.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Схема сборки, стеллаж «Флора 2»***

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,**  **Мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Стенка гориз.-дно  Стенка гориз.-полка  Стенка вертикальн.  Стенка вертикальн.  Труба хром. | 560х560  405х335  1400х100  1050х100  1,384 | 1  4  1  1  1 | 3  4  1  2 |

**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** |
| Евровинт  Заглушки к евровинту  Ключ под евров.  Фланец 25  Шаровая опора  Шуруп 4х16 | 12  12  1  8  5  45 | шт.  шт.  шт  шт.  шт.  шт. |