**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры**

1. На нижние торцевые кромки ножки (поз.1) установить подпятники и прибить гвоздями.

**Сборка**

1. Соединить ножки (поз.1) с планкой (поз.2) на евровинты 7х50.
2. Установить крышку (поз.3) на ножки (поз.1) и закрепить евровинтом 7х50.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры**

1. На нижние торцевые кромки ножки (поз.1) установить подпятники и прибить гвоздями.

**Сборка**

1. Соединить ножки (поз.1) с планкой (поз.2) на евровинты 7х50.
2. Установить крышку (поз.3) на ножки (поз.1) и закрепить евровинтом 7х50.

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.


Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Табурет***

****

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Позиция** |
| Ножки  Планка  Сиденье табурета | 420х300  250х120  320х320 | 2  2  1 | 1  2  3 |


**Фурнитура**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| Евровинт 7х50 + заглушки  Подпятник  Гвозди  Ключ для евровинта | 6  1  8  1 | шт.  шт.  шт.  шт. |

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Табурет***

****

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Позиция** |
| Ножки  Планка  Сиденье табурета | 420х300  250х120  320х320 | 2  2  1 | 1  2  3 |

**Фурнитура**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| Евровинт 7х50 + заглушки  Подпятник  Гвозди  Ключ для евровинта | 6  1  8  1 | шт.  шт.  шт.  шт. |