**Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.****изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт Заглушки к евровинтуКлючПетля 4-х шарнир.Полкодержатель для стеклаСтяжка эксценрик.Подпятник Кляймеры Шуруп 4х16Шуруп 4х40Шуруп 4х30Шуруп 4х25Шуруп 3х16ШкантГвоздиРучка  | 44181424336165032281681176 | шт.штштштк-тшт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. |  |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

**Набор мебели для гостиной «Венеция » ТВА**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Размеры, мм | Кол.  | № поз. |
| 1234567891011121314151617181920212223242526 | Перегородка Бок БокСт.горизПерегородкаБокСт.гориз.ЦокольСт.гориз.Зад.ст.ящБок.ящКолпакНакладка МДФНакладка МДФНакладка МДФНакладка МДФНакладка МДФФасад ящика МДФДверь-рамка МДФДВПОДВПОДВПОДВПСтеклополки Стекло с обраб.Карниз  | 400х5601512х3361128х3361100х336336х120470х5601788х5601788х541788х336774х120500х1201820х5801100х701820х70470х70368х18201680х70836х1961068х356804х4981818х3731144х3581818х424324х324980х2601,820 | 32221211288111211424121621 |  |

****

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры**

1.1 Корпуса изделий собираются при помощи евровинтов.

1.2Планки МДФ прикручиваются к ним при помощи стяжки эксцентриковой

1.3Установить двери. Положить полки.

1.4 Карниз прикручивается к стенка горизонтальным шуркпами 4х25.

1.5Стекла устанавливаются на дверь-рамку кляймерами и шурупами 3х16.

**С**оединить боковые стенки последовательно с задней и передней стенкой шурупами 4х40. Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью шнура (метра). При необходимости исправить каркас. Прикрепить дно ДВП по периметру к каркасу гвоздями мебельными 2х25 с шагом 80-100мм. Установить шариковые направляющие , отделив их от корпусов при помощи рычага, т.е. выдвижной ящик можно легко снять и снова установить на место.

5. Вставить, поочередно, ящики в корпуса шариковых направляющих на свои места, отрегулировать их положение.

***Настройка двери***