**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры. Сборка**

1. Установить на нижней стенке горизонтальной (поз.4) опору хром. шурупами 4х16.
2. Установить колпак (поз.3) на стяжки эксцентрик.К стенкам боковым (поз.1,2). Дно на евровинты.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

1. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
2. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

***Схема сборки тумбы с мягким сиденьем ПР-11***

 **Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,****мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Стенка боковаяДноПолкаПланка ДверьКолпак+мякий элементДВПО | 420х420600х440564х380568х60415х597600х440450х597 | 2111111 | 1,24563 |

 **Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.****изм.** |
| Евровинт с заглуш.Ключ под евров.Стяжка эксцентрик.Ножка пласт. 50Петля 4-х шарнирная (внутрен)Газ.лифт(обрат.)Полкодержатель Ручка с камушкамиГвозди +шайбаШуруп 4х16Шкант  | 4144214114242 | шт.шт.штштштштк-тшт.штшт.шт.шт |