**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.


Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль»**


**Тел.:(83631)- 4-66-33**

**Стол туалетный**

**«Камелия»**

**Фурнитура:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
| Гвозди ершистые 2,1х25  Ручки  Ключ для евровинта  Евровинт 7х50 + заглушки  Стяжка эксцентриковая + заглушки  Подпятник малый  Петли накладные  Полкодержатель металлический  Шуруп 4х16  Шкант 8х30  Фланец | 37  2  1  17  8  6  2  4  28  8  4 | шт.  шт.  шт.  шт.  к-т.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. |

****

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Поз.** |
| Столешница  Бок  Бок  Бок  Задняя стенка  Бок ящика  Задняя стенка ящика  Горизонталка  Полка  Дверь  Фасад  Подзеркальник  Полка  Цоколь  ДВПО – Задняя стенка  ДВПО – Дно ящика  Направляющие ПВ  Труба металлическая D25 | 996х455  750х402  750х402  750х402  614х250  400х120  261х120  318х402  314х395  501х347  189х347  720х900  700х150  50х318  704х347  290х406  400  100 | 1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 к-т.  2 шт. | 1  2  3  4  8  11  10  5  6  7  9  13 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

**Подготовка к сборке**

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположениедеталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектовочной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур(метр).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

**Сборка корпуса**

При монтаже на шканты для прочности необходимо использовать клей ПВА.


1. Прикрутить к бокам (поз.3,4) направляющие, по наколкам, шурупами 4х16.
2. На нижние торцевые кромки боков (поз.2,3,4) прибить гвоздями подпятники.
3. Собрать корпус стола, бока (2,3,4) задний щит (поз.8), горизонталку (поз.5) и цоколь (поз.7) на евровинты 7х50, и колпаком (поз.1) на шканты и стяжки эксцентриковые.
4. Выставить диагональ стола, вставить в паз столешницы ДВПО (поз.9) и прибить гвоздями к бокам (поз.3,4) и горизонталке (поз.5).
5. Прикрутить полку к подзеркальнику на евровинты 7х50.
6. Закрепить полку с подзеркальником к столешнице с помощью трубы, фланца шурупами 4х16.
7. Установить полку (поз.6) на полкодержатели.

**Сборка ящика (ящик на схеме перевернут)**

1. Бока ящика (поз.11) соединить с задней стенкой ящика (поз.10) евровинтами 7х50 и фасадом (поз.12) на шканты и стяжки эксцентриковые.
2. Выставить диагональ ящика, вставить ДВПО (поз.12) в паз фасада и прибить гвоздями.
3. Прикрутить ответную планку направляющей к бокам ящика шурупами 4х16.

**Уход**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.






Рис.1