 **Фурнитура:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Ед.****изм.** | **Обознач.** |
| Евровинт Заглушки к евровинтуКлючСтяжка эксцентрик.Штангодерж. мет.хромНожка 20Петля 4-х шарнир.ПолкодержательШайба мет. к гвоздямШуруп 4х16Гвозди  | 44441846128289072 | шт.шт.шт.шт.шт.шт.к-тшт.шт.шт.шт. |  |

**УХОД**

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

**ГАРАНТИИ**

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**

**Изготовитель ООО «Версаль».**

**Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10**

 ***Шкаф 3-хств. «Некст»***

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер,****мм** | **Кол-во** | **Обозн.** |
| Бок СредникКолпак, дноСтенка гориз.ПланкаСтенка гориз.ПолкаПерегородкаДверь Задняя стенка ДВПОЗадняя стенка ДВПОШтанга метал. | 2100х5701254х5341500х5701468х5701254х110468х534464х530407х5702130х4942128х4842128х5060,479 | 222221243122 | 1,23,45,67,89101112,131514 |

**Инструкция по сборке и эксплуатации**

***ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ***

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур (метр), клей ПВА и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

**Установка фурнитуры. Сборка.**

1. На донышко (поз.6) установить ножки по разметке шурупами 4х16.

2. На внутренние пласти боковых стенок (поз.1,2), перегородок (поз 13) установить в засверленные отверстия крестообразные планки петель 4-хшарнирных и закрепить их шурупами 4х16.

3. В засверленные гнезда на внутренних поверхностях дверей (поз.15) вставить чашки петель 4-х шарнирных до упора и закрепить шурупами 4х16.

4.Перегородка (поз.12,13) крепится к стенке гориз. (поз.7) на стяжку эксцентриковую.

5.Планка (поз.9) крепится на евровинты.

***Настройка двери***

